AUDIO MIXER [ TAD-1616M ]

■ 기 능

본 기기는 이펙트가 내장된 다목적 소형믹서로 라이브공연장, 레코딩 스튜디오, 보조믹서로 사용할 수 있다.

- 16개 모노채널

2개의 스테레오 리턴

24bit DSP

다이렉트 출력단은 각각 프리/포스트 설정 가능

100mm 페이더, 모든 모노 채널에 인서트

3밴드 EQ. 중역대에 주파수 설정 가능

랙 마운드 가능

■ 사  양

- Frequency Response

Mic/Line Input any Output	: +/-1dB, 20Hz~20khZ

- THD

Mic Sensitivity -30dBu, +14dBu@Mix output	: 0.09%@1kHz

- Noise

Mic  Input E.I.N (manimum gain)	: -127dBu

Aux, Mix and Masters (@0dB, faders down)	: <-84dBu

- Crosstalk (@1kHz)

Channel Mute	: >96dB

Fader Cut off (rel +10 mark)	: >96dB

Aux Send Pots Offiness	: >86dB

- EQ (Mono Inputs)

HF	: 12kHz, +/-15dB

MF	: 150Hz~3.5kHz, +/-15dB

LF	: 80Hz, +/-15dB

Q	: 1.4

- Input & Output Levels

Mic Input max. level	: +15dBu max

Line  Input max. level	: +30dBu max

Stereo Input max. level	: +30dBu max

Mix Output	: +20dBu max

Headphones (@150)	: 300mW

- Power Consumption	: Less than 40W

- Dimension & Weight

Dimension (W x H x D)	: 507 x 194 x 530m

Dimension (W x H x D) rack mounted	: 483 x 444 x 122mm

Weight (Including power supply)	: 10kg (46lbs)

※ 동등 이상품